Enviar Comando a Robot Seleccionado

Filtrado de Señales

Clasificación Señal

Extracción de Características

Interrupción Microcontrolador

Selección Canales de Interés

Señales en Crudo